目的：生产地块级的解译产品

1. 分割要素
2. 切割面块并分离
3. 重塑要素
4. 合并选中的要素
5. 属性赋值

设置

1. 维持拓扑
2. 节点和边的吸附
3. 避免相交